|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN** **TỔ HĐTNHN – GDĐP**  | **MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP****KHỐI 7** |

**TUẦN 29**

**(Từ ngày 30/3/2025 đến ngày 05/4/2025)**

**CHỦ ĐỀ 8:** **TÌM HIỂU CÁC NGHỀ Ở ĐỊA PHƯƠNG**

# Nhiệm vụ 3: Xác định những nguy hiểm có thể xảy ra khi làm nghề ở địa phương

**Nhiệm vụ 4: Giữ an toàn khi làm nghề địa phương**

**A. LÝ THUYẾT**

# 3. Xác định những nguy hiểm có thể xảy ra khi làm nghề ở địa phương

* Quan sát tranh và chỉ ra những nguy hiểm người lao động có thể gặp khi làm nghề: Bỏng, điện giật, hỏng mắt, đuối nước, động vật dữ tấn công, ...
* Xác định những nguy hiểm có thể gặp khi sử dụng những trang thiết bị , dụng cụ lao động của một số nghề ở địa phương và đề xuất cách sử dụng an toàn
* Sử dụng an toàn dụng cụ lao động:

+ Sử dụng dụng cụ phù hợp với vật liệu và thao tác

+ Cần phải có đồ bảo hộ lao động phù hợp

+ Không hướng phần sắc nhọn vào mình, vào người khác

+ Khi làm cần thật cẩn thận.

**4. Giữ an toàn khi làm nghề địa phương**

**a. Thiết kế một bản quy tắc an toàn cho một nghề ở địa phương em**

**Nghề mộc**

1. Luôn mang thiết bị an toàn đeo tai bảo vệ
2. mang găng tay cao su kính bảo hộ
3. Mặc quần áo phù hợp
4. Không dùng bất cứ thứ gì có thể làm chậm thời gian phản ứng, phán xét của bạn như rượu bia
5. Ngắt nguồn điện khi thay lưỡi cưa hoặc món đồ nhỏ nào đó trên dụng cụ
6. Dùng Single Extension Cord
7. Không dùng lưỡi cưa bị mòn
8. Kiểm tra kim loại trong gỗ
9. Làm việc với cutter
10. Không chạm vào lưỡi cưa đang chạy.
11. Giảm tối đa phiền nhiễu trước khi vào việc.

**b. Đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn khi làm nghề ở địa phương trong các trường hợp hình vẽ SGK**

**Trường hợp 1**

- Ngư dân có các thông tin về tần số liên lạc, điện thoại của các cơ quan có chức năng hỗ trợ, tìm kiếm cứu nạn để ngư dân liên lạc khi có sự cố.

- Tàu cá không ra khơi khi không có biển số; không mang đủ phao cứu sinh và trang thiết bị an toàn

**Trường hợp 2**

- Làm việc độ cao từ 2m trở lên hoặc dưới 2m nếu dưới chỗ làm việc có chứng ngại nguy hiểm phải có dây đai hoặc lưới an toàn trong xây dựng.

- Nếu không làm được sàn thao tác có lan can an toàn trong xây dựng thì không cho phép người lao động làm việc khi chưa đeo dây đai an toàn. Phải đội mũ bảo hộ.

**B. DẶN DÒ:**

- Ghi nhớ nội dung nhiệm vụ 3, 4

# - Xem trước nội dung

* **NV5:** Tuyên truyền về nghề địa phương
* **NV6:** Tự đánh giá