**HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ KHỐI 6**

(NỘI DUNG GHI VỞ - HS THAM KHẢO CÓ THỂ GHI CHÉP THEO HIỂU BIẾT CỦA MÌNH)

**PHẦN ĐỊA LÝ:**

**TIẾT 17: THỰC HÀNH:** **ĐỌC LƯỢC ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN**

**VÀ LÁT CẮT ĐỊA HÌNH ĐƠN GIẢN**

**I. Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn**:

**Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn:**

- Xác định khoảng cách độ cao giữa các đường đồng mức

- Căn cứ vào đường đồng mức, tính độ cao của các điểm trên lược đồ.

- Căn cứ độ gần hay xa giữa các đường đồng mức để biết được độ dốc địa hình.

- Tính khoảng cách thực tế giữa các điểm dựa vào tỉ lệ lược đồ.

**Căn cứ vào tỉ lệ lược đồ, tính khoảng cách thực tế giữa các địa điểm:**

**Bước 1:** Đo khoảng cách từ A1 đến A2 trên lược đồ được 7cm.

**Bước 2:** Lược đồ có tỉ lệ 1: 100.000 nghĩa là cứ 1 cm trên lược đồ tương ứng trên thực tế 100.000cm = 1km.

**Bước 3:** Tính khoảng cách trên thực tế từ A1 đến A2: **7 X 1 = 7 km**

( Khoảng cách thực tế = khoảng cách trên bản đồ nhân mẩu số tỉ lệ.)

**II. Đọc lát cắt địa hình:**

- Xác định điểm bắt đầu và điểm cuối của lát cắt

- Xác định hướng của lát cắt, đi qua những điểm độ cao, dạng địa hình đặc biệt nào, độ dốc của địa hình biến đổi ra sao

- Mô tả sự thay đổi địa hình từ điểm đầu đến điểm cuối lát cắt

- Dựa vào tỉ lệ cắt, tính khoảng cách giữa các địa điểm

**BÀI TẬP:**







